Hélice manuelle

3 ou 4 bras.

La forme de départ est quand les bras sont superposés. On actionne le moteur et les bras se déplient. Un autre bouton fait tourner les bras pour couper. Bouton d’arrêt immédiat.

Dernier bouton de marche arrière pour remettre les bras dans la position du départ avec blocage.

Chercher une technique pour cacher les bras superposés dans la boîte moteur.

Effet boomerang

Hélice mince pour couper n'importe quoi  
Directement reliée au moteur  
Le moteur est mis en marche avec des gants électriques qui lui amènent l'électricité. Il faut que plusieurs doigts touchent pour qu'il y est contact (au choix)  
Si un s'enlève le contact est est coupé. On peut le couper directement dans les gants  
On peut la lancer pour des courtes distances