Tank ejection

quand le char subit trop de dégâts et arrive à un état critique, il se met à couvert pour évacuer le pilote, ainsi que le matériel et les armes et munitions a besoin. Ensuite, le char continue a fonctionner de façon autonome

Quand le char va exploser, on enclenche une mesure d'urgence qui va ejecter le pilote hors du char.  
  
Alrernative

Le pilote possède un chc principal qui est un char a roue 6x6 avec canon a plasma, de petite taille.

Des modules aont installés dessus pour qu’il fonctionne comme un char de combat :

* Plaques de blindages
* Moteur
* Tourelle avec canon a obus
* Ratelier de munitions
* Systemes de suspension avec chenilles