Appareil indépendant

les ordres sont donnés par ordre vocal : à voix humaine ou par radio ou encore par ordre informatique.  
Détecter les obstacles à distance. S'il n y a pas d'obstacle augmenter la vitesse au Max. Sinon ralentir identifier l'obstacle et éviter

Reconstituer l’environnement exploré sous forme virtuelle : créer une map en 3d pour pouvoir s’orienter si jamais on reçoit l’ordre de revenir au point de départ.

Pouvoir reconstituer l’environnement dans un ordinateur avec vue 3d : utile pour l’espionnage.

Exemple : drone, vhc autonome, bateau, sous-marin.

Possibilité de contrôle à distance